

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUKTNA INFORMACIJA** | **Uredba (EU) št.1061/2010** |
| Blagovna Znamka | **BEKO** |
| Proizvajalec | **ARCHELIC** |
| Model aparata | WTV7622XCW |
| Zmogljivost (kg) za standardni program pranja bombaža pri 60 °C ali 40 °C in polni obremenitvi | **7** |
| Razred energijske učinkovitosti  | **A+++** |
| Poraba energije v kWh na leto na podlagi 220 ciklov pranja standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energiji. Dejanska poraba energije za cikel je odvisna od načina uporabe aparata. | **173** |
| Poraba energije pri standardnem programu za bombaž 60 ° C pri polni obremenitvi (kWh) | **0,82** |
| Poraba energije pri standardnem programu za bombaž 60 ° C pri delni obremenitvi (kWh) | **0,74** |
| Poraba energije pri standardnem programu za bombaž 40° C pri delni obremenitvi (kWh) | **0,72** |
| Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti (W) | **0,25** |
| Poraba vode v litrih na leto na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata. | **9899** |
| Razred učinkovitosti ožemanja na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit) | **B** |
| Največja hitrost ožemanja (rpm), dosežena pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 ° C in polni obremenitvi ali pri standardnem program pranja bombaža pri 40 ° C in delni obremenitvi. | **1200** |
| Preostala vsebnost vlage, dosežena pri standardnem bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali za standardni program pranja programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi (%). | **53** |
| Standardni program pranja bombaža pri 60 °C" in "standardni program pranja bombaža pri 40 °C" sta standardna pralna programa, na katera se nanašajo podatki. Ta dva programa sta primerna za pranje običajno umazanega perila. |
| Trajanje standardnega programa za bombaž 60 ° C pri polni obremenitvi (min)  | **220** |
| Trajanje standardnega programa za bombaž 60 ° C delni obremenitvi (min) | **195** |
| Trajanje standardnega programa za bombaž 40 ° C delni obremenitvi (min)  | **178** |
| Čas trajanja stanja pripravljenosti (h)  | **N/A** |
| Nivo hrupa za standardni program pranja bombaža pri 60 ° in polni obremenitvi- med fazo pranja dB (A) 58 | **62/77** |
| Nivo hrupa za standardni program pranja bombaža pri 60 ° in polni obremenitvi- med fazo ožemanja dB (A)  | **/** |
| vgradni / prostostoječi | **PROSTOSTOJEČI** |