ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja	
1.1 Identifikator izdelka 	MQ SILIKON SNAITAR BELI
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe	Predvidena uporaba	Tesnila masa za fuge silikon 	
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 	Henkel Slovenija	Industrijska 23	2506	Maribor
Slovenija 
Tel.: 	+386 (1) 583 0900Št. faksa: 	+386 (1) 583 0903
ua-productsafety.si@henkel.com  	

1.4 Telefonska številka za nujne primere 	Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112. Dodatne informacije tudi na tel. št. + 386 02 2222 100 med 8.00 in 16.00.  	
ODDELEK 2:Določitev nevarnosti	
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi	
Razvrstitev (CLP):	
Senzibilizator kože	Kategorija 1	
H317   Lahko povzroči alergijski odziv kože.	
Kronične nevarnosti za vodno okolje	Kategorija 2	
H411   Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.	

2.2 Elementi etikete
Elementi etikete (CLP):

Piktogram za nevarnost:		
Vsebuje	4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on

	

Opozorilna beseda:	Pozor 

Stavek o nevarnosti:	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 	

Previdnostni stavek:	P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P280 Nositi zaščitne rokavice. 
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

2.3. Druge nevarnosti 	V času sušenja nastaja ocetna kislina. 	Ta zmes vsebuje sestavine, ki veljajo bodisi kot obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali kot zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB). 	
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah	
3.2 Zmesi 	
Splošna kemična oznaka: 	Enokomp. silikonska tesnilna masa za fuge, strjevanje z acetatom (kislo)	Osnovne sestavine pripravka 	Polidimetil siloksan
anorganska polnila	

Deklaracija o primeseh v skladu z CLP (EC) št. 1272/2008:	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Številka ES
REACH-Reg št.	Vsebnost	Razvrščanje	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	01-2119827000-58
  10-   20 %
	Asp. Tox. 1
H304	Hydrocarbons, C14-​C18, n-​alkanes, isoalkanes, cyclics, <2​% aromatics
1174522-18-9	01-2119457736-27
   5- <  10 %
	Asp. Tox. 1
H304	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	209-136-7
01-2119529238-36
   0,025- <   0,25 %
( 0,25 %o- < 2,5 %o)	Flam. Liq. 3
H226
Repr. 2
H361f
Aquatic Chronic 1
H410
=====
EU. REACH, Seznam predlogov za odobritev s snovmi, ki vzbujajo zelo visoko zaskrbljenost (SVHC)
M faktor (Kron Vodni Toks) 10	4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	264-843-8
   0,0015- <   0,025 %
( 15 ppm- < 250 ppm)	Acute Tox. 4;  Prek ust
H302
Skin Corr. 1
H314
Skin Sens. 1A
H317
Acute Tox. 2;  Prek vdiha
H330
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Eye Dam. 1
H318
M faktor (Akutna Vodni Toks): 100 M faktor (Kron Vodni Toks) 100	
Za celoten tekst H - izjav in drugih okrajšav glejte poglavje 16 "Ostale informacije".	Snovi brez razvrstitve lahko imajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti.	

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč	
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 	
Splošne informacije: 	Pri zdravstvenih težavah poiskati zdravniško pomoč. 	

Vdihavanje:	Sveži zrak, pri trajnih težavah poiščite tudi zdravniško pomoč. 	

Stik s kožo:	Izperite s tekočo vodo in očistite z milom. Negujte kožo. Onesnaženo obleko zamenjajte. Po potrebi obiščite dermatologa. 	

Stik z očmi:	Oči takoj spirajte z blagim vodnim curkom ali s tekočino za izpiranje oči (najmanj 5 minut). V primeru, da oči še vedno bolijo (močna bolečina, občutljivost na svetlobo, slabši vid), ponovno spirajte ali poiščite zdravniško pomoč. 	

Zaužitje:	Izpiranje ustne votline in žrela, popiti 1 - 2kozarca vode, poiskati zdravniško pomoč. 	

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli	Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja	Glej poglavje: Opis ukrepov za prvo pomoč 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi	

5.1 Sredstva za gašenje	Ustrezna sredstva za gašenje:	Ogljikov dioksid, pena, prah, vodni razpršen curek/meglica	

Zaradi varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje	Polni vodni curek	

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjoPri požaru se lahko sproščajo ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2).	
5.3 Nasvet za gasilce	Nositi zaščitno opremo.	Nositi neodvisni dihalni aparat.	

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih	

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili	Nosite osebno zaščitno opremo. 	Poskrbeti-zagotoviti primerno zračenje. 	Izogibati se stika z očmi in kožo. 	

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 	Ne sme priti v kanalizacijo / površinsko vodo / podtalnico. 	

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 	Mehansko absorbiranje. 	Kontaminirani material odstranjujte kot odpadek po pogl. 13. 	

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 	Glejte priporočilo v oddelku 8. 	

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje	
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 	Dobro prezračite delovni prostor. 	Preprečite stik s kožo in z očmi. 	

Higienski ukrepi: 	Pred odmori in po koncu dela si umijte roke. 	Pri delu ne jejte, ne pijte ali kadite. 	

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 	Posodo držite nepropustno zaprte. 	Skladiščiti na hladnem in suhem. 	Temperature med + 5 °C in + 25 °C 	Ne skladiščite skupaj z živili. 	

7.3 Posebne končne uporabe 	Tesnila masa za fuge silikon 	

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita	

8.1 Parametri nadzora 	
Skupne meje izpostavljenosti	
Velja za 	Slovenija	
Sestavina [Nadzorovana snov] 	ppm 	mg/m3	Meje izpostavljenosti Kratkotrajna izpostavljenost / Opombe Sistemska ozančitev 	Silica, amorphous, fumed, crystal-free
112945-52-5 
[silikagel [inhalabilna frakcija]]		4	Časovno umerjeno povprečje (TWA):	Če je v skladu z vrednostmi OEL in BEL, ne sme biti tveganja za škodljivost za razmnoževanje.	SI OEL 		
ocetna kislina
64-19-7 
[OCETNA KISLINA]	10	25	Časovno umerjeno povprečje (TWA):	Indikativno	ECTLV ocetna kislina
64-19-7 
[OCETNA KISLINA]	20	50	Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL):	Indikativno	ECTLV ocetna kislina
64-19-7 
[ocetna kislina]	20	50	Kratkoročna dovoljena koncentracija (KTV):	15 minut	SI OEL ocetna kislina
64-19-7 
[ocetna kislina]	10	25	Časovno umerjeno povprečje (TWA):	Če je v skladu z vrednostmi OEL in BEL, ne sme biti tveganja za škodljivost za razmnoževanje.	SI OEL 		

Predicted No-Effect Concentration (PNEC): 	
Ime iz seznama (mišljen je zakoniti seznam) 	Environmental Compartment 	čas izpostavljenosti 	Vrednost 	Opombe 			 	mg/lppm	mg/kg	drugo 	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	voda (sveža voda)		0,0015 mg/l			 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Slana voda		0,00015 mg/l			 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Obdelava odpadnih voda		10 mg/l			 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Usedlina (sveža voda)				3 mg/kg	 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Usedlina (slana voda)				0,3 mg/kg	 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	oralno				41 mg/kg	 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Tla				0,54 mg/kg	 	 4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	voda (sveža voda)		0,000034 mg/l			 	 4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Slana voda					0,0068 µg/l	 4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Obdelava odpadnih voda		0,064 mg/l			 	 4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Usedlina (sveža voda)				0,41 mg/kg	 	 4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Usedlina (slana voda)				0,0034 mg/kg	 	 4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Tla				0,062 mg/kg	 	 

Derived No-Effect Level (DNEL): 	
Ime iz seznama (mišljen je zakoniti seznam) 	Application Area 	Način izpostavljenosti 	Health Effect 	Exposure Time 	Vrednost 	Opombe 	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Delavci	inhalacija	Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek73 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Delavci	inhalacija	Dolgotrajna izpostavljenost - lokalni učinek73 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Splošna populacija	inhalacija	Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek13 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Splošna populacija	inhalacija	Dolgotrajna izpostavljenost - lokalni učinek13 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Splošna populacija	oralno	Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek3,7 mg/kg 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Delavci	inhalacija	Akutna/ kratkotrajna izpostavljenost - lokalni učinek73 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Delavci	inhalacija	Akutna/ kratkotrajna izpostavljenost - sistemski učinek73 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Splošna populacija	inhalacija	Akutna/ kratkotrajna izpostavljenost - lokalni učinek13 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Splošna populacija	inhalacija	Akutna/ kratkotrajna izpostavljenost - sistemski učinek13 mg/m3 	 oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Splošna populacija	oralno	Akutna/ kratkotrajna izpostavljenost - sistemski učinek3,7 mg/kg 	 

Index biološke izpostavljenosti: 	brez	
8.2 Nadzor izpostavljenosti:	

Zaščita dihal: 	primerna zaščitna maska pri nezadostnem zračenju 	Kombiniran filter: ABEKP (EN 14387) 	To priporočilo mora bit usklajeno z lokalnimi zahtevami. 	

Zaščita rok: 	V primeru daljšega stika se priporoča uporaba rokavic izdelanih iz nitrilne gume po EN 374. 	debelina materiala > 0.1 mm 	Čas predrtja: >30 minut 	V primeru daljšega in večkratnega stika je treba upoštevati, da so lahko prebojni časi v praksi občutno krajši, kot tisti, ki jih navaja standard EN 374. Zaščitne rokavice je vselej treba preveriti glede njihove ustreznosti za uporabo na posameznem delovnem mestu (npr. mehanične in termične obremenitve, kompatibilnost izdelka, antistatični učinki, itd.). Rokavice je že pri prvih znakih obrabljenosti ali poškodb treba nemudoma zamenjati. Vselej je treba upoštevati navodila izdelovalca in informacije, ki so podane v relevantnih predpisih strokovnih združenj za industrijsko varnost. Priporočamo, da se v sodelovanju  z izdelovalcem rokavic in strokovnim združenjem izdela plan za zaščito rok, ki je primeren za lokalne delovne pogoje. 	

Zaščita oči: 	Tesno prilegajoča zaščitna očala. 	Oprema za zaščito oči mora biti v skladu z EN166. 	

Zaščita telesa: 	Primerna zaščitna obleka 	Zaščitna obleka mora biti v skladu z EN 14605 v primeru nevarnosti brizganja tekočin ali v skladu z EN 13982 za prah. 	

Opozorila za osebno zaščitno opremo: 	Podatki za osebno zaščitno/varovalno opremo so samo kot vodilo/priporočilo. Celovito oceno tveganja, je treba opraviti pred uporabo tega izdelka, da se lahko določi ustrezno osebno varovalno opremo, ki ustreza lokalnim razmeram. Osebna zaščitna oprema mora biti v skladu z ustreznim standardom EN. 	

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti	
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 	Videz 	trd
pastozen
brezbarvna	Vonj		po ocetni kislini	mejne vrednosti vonjaNi podatkov / Ni določeno	

pHNi podatkov / Ni določeno	Točka tališčaNi podatkov / Ni določeno	Temperatura strditveNi podatkov / Ni določeno	Začetna točka vreliščaNi podatkov / Ni določeno	Plamenišče		Ni uporabno	Hitrost izparevanjaNi podatkov / Ni določeno	Vnetljivost		Ni podatkov / Ni določeno	Meje eksplozivnostiNi podatkov / Ni določeno	Parni tlakNi podatkov / Ni določeno	Relativna parna gostota:Ni podatkov / Ni določeno	Gostota
(23 °C (73.4 °F))0,98 g/cm3	Nasipna gostotaNi podatkov / Ni določeno	TopnostNi podatkov / Ni določeno	Topnost kvalitativno
(23 °C (73.4 °F); Top. (kratica za topila): voda)		netopljiv 	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/vodaNi podatkov / Ni določeno	Temperatura samovžigaNi podatkov / Ni določeno	Temperatura razpadanjaNi podatkov / Ni določeno	ViskoznostNi podatkov / Ni določeno	Viskoznost (kinematična)		Ni podatkov / Ni določeno	Eksplozivne lastnosti		Ni podatkov / Ni določeno	Oksidativne lastnostiNi podatkov / Ni določeno	
9.2 Drugi podatki
Ni podatkov / Ni določeno
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost	
10.1. Reaktivnost Brez pri pravilni uporabi.
10.2. Kemijska stabilnostStabilno pri priporočenih pogojih skladiščenja.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcijGlej poglavje reaktivnost
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izognitiBrez pri pravilni uporabi.
10.5. Nezdružljivi materiali Nobene pri ustrezni uporabi.
10.6. Nevarni produkti razgradnje V času sušenja nastaja ocetna kislina.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki	

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna oralna toksičnost:	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost
PrimerkiMetodaHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	LD50
	> 5.000 mg/kgpodgana	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	LD50
	> 4.800 mg/kgpodgana	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)	4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotriazol-3-on
64359-81-5	Acute toxicity estimate (ATE)
	567 mg/kg	Strokovna presoja	

Akutna dermalna toksičnost:	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost
PrimerkiMetodaHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	LD50	> 3.160 mg/kgkunec	equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	LD50	> 2.375 mg/kgpodgana	equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)	

Akutna inhalacijska toksičnost:	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost
Okolje izspostavljenosti	Čas izpostavljenostiPrimerkiMetodaHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	LC50	> 5,266 mg/l	prahu/meglice	4 h	podgana	equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)	Hydrocarbons, C14-​C18, n-​alkanes, isoalkanes, cyclics, <2​% aromatics
1174522-18-9	LC50	> 5,266 mg/l	prahu/meglice	4 h	podgana	equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	LC50	36 mg/l	prahu/meglice	4 h	podgana	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)	4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotriazol-3-on
64359-81-5	Acute toxicity estimate (ATE)	0,16 mg/l	prahu/meglice	4 h		Strokovna presoja	
Jedkost za kožo/draženje kože:	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat	Čas izpostavljenostiPrimerkiMetodaHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	Ne dražilno	4 h	kunec	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Ne dražilno		kunec	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)	

Resne okvare oči/draženje:	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat	Čas izpostavljenostiPrimerkiMetodaHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	Ne dražilno		kunec	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Ne dražilno		kunec	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)	

Preobčutljivost pri vdihavanju ali stiku s kožo:	
Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat	Vrsta testaPrimerkiMetodaoktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	ne povzroča preobčutljivosti	Guinejin maksimizacijski test na svinji	morski prašiček	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)	

Mutagenost zarodnih celic:	
Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat	Vrsta študije / način dajanjaMetabolično aktiviranje  / čas izpostavljenostiPrimerkiMetodaoktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	negativen	bakteriološka genetska mutacijska analiza	Z in brez		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	negativen	v vitro kromosomskem odstopanju testa na sesalcih	Z in brez		equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	negativen	celična genetska mutacijska analiza sesalcev	Z in brez		equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)	

Rakotvornost	
Podatki niso na razpolago.	

Strupenost za razmnoževanje:	
Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat / Vrednost	Vrsta testaVodilo za aplikacijePrimerkiMetodaoktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	NOAEL P 300 ppm

NOAEL F1 300 ppm
	Dvo-generacijska študija	inhalacija	podgana	equivalent or similar to OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)	

STOT – enkratna izpostavljenost:	
Podatki niso na razpolago.	

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost::
Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat / Vrednost	Vodilo za aplikacijeČas izpostavljenosti/ pogostost nanosaPrimerkiMetodaoktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	LOAEL 35 ppm
Inhaliranje	6 h nose only inhalation
5 days/week for 13 weeks	podgana	OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	NOAEL 960 mg/kg
dermalno	3 w
5 d/w	kunec	equivalent or similar to OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)	

Nevarnost pri vdihavanju:	
Podatki niso na razpolago.	

ODDELEK 12: Ekološki podatki	
Splošni ekološki podatki:	Ne sprazniti v odtoke, zemljino ali vodovje. 	

12.1. Strupenost	
Strupenost (ribe):	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Primerki	Metoda	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	LC50> 1.028 mg/l	96 hScophthalmus maximusOECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)Hydrocarbons, C14-​C18, n-​alkanes, isoalkanes, cyclics, <2​% aromatics
1174522-18-9	LC50> 1.028 mg/l	96 hni specificiranoni specificiranooktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	NOEC0,0044 mg/l	93 dSalmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss)EPA OPPTS 797.1600 (Fish Early Life Stage Toxicity Test)oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	LC50Toxicity > Water solubility	96 hOncorhynchus mykissEPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotriazol-3-on
64359-81-5	NOEC0,00056 mg/l	97 dOncorhynchus mykissOECD 210 (fish early lite stage toxicity test)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotriazol-3-on
64359-81-5	LC500,0027 mg/l	96 hOncorhynchus mykissOECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Strupenost (Daphnia):	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Primerki	Metoda	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	LL50> 3.193 mg/l	48 hAcartia tonsaDrugi napotkiHydrocarbons, C14-​C18, n-​alkanes, isoalkanes, cyclics, <2​% aromatics
1174522-18-9	EC50> 3.193 mg/l	48 hni specificiranoni specificiranooktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	EC50Toxicity > Water solubility	48 hDaphnia magnaEPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotriazol-3-on
64359-81-5	EC500,0057 mg/l	48 hDaphnia magnaOECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Kronična strupenost za vodne nevretenčarje	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Primerki	Metoda	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	NOEC7.9 µg/l	21 dDaphnia magnaEPA OTS 797.1330 (Daphnid Chronic Toxicity Test)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	NOEC0,00063 mg/l	21 dDaphnia magnaOECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)

Strupenost (alge):	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Primerki	Metoda	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	EL50> 10.000 mg/l	72 hSkeletonema costatumISO 10253 (Water quality)Hydrocarbons, C14-​C18, n-​alkanes, isoalkanes, cyclics, <2​% aromatics
1174522-18-9	EC50> 3.198 mg/l	72 hSkeletonema costatumni specificiranooktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	EC50Toxicity > Water solubility	96 hSelenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)EPA OTS 797.1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II)oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	EC100,022 mg/l	96 hSelenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)EPA OTS 797.1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	EC500,077 mg/l	72 hPseudokirchneriella subcapitataOECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Strupenost za mikroorganizme	
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Tip Vrednost	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Primerki	Metoda	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	EC50> 100 mg/l	3 hactivated sludge of a predominantly domestic sewageOECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	EC50Toxicity > Water solubility	3 hactivated sludgeISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	EC505,7 mg/l	3 hactivated sludgeOECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

12.2. Obstojnost in razgradljivost	

Nevarne sestavine
Št. CAS	Rezultat	Vrsta testaRazgradljivostČas izpostavljenostiMetodaHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	biološko lahko razgradljivo	aerobno	74 %28 d	OECD Guideline 306 (Biodegradability in Seawater)	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Ni zlahka biorazgradljivo.	aerobno	3,7 %29 d	OECD Guideline 310 (Ready BiodegradabilityCO2 in Sealed Vessels (Headspace Test)	4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Ni zlahka biorazgradljivo.	ni specificirano	> 0 - < 60 %28 d	OECD 301 A - F	
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih	
Nevarne sestavine
Št. CAS	Faktor biokoncentracije (BCF)	Čas izpostavljenosti	Temperatura	Primerki	Metoda	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	12.400	28 dPimephales promelasEPA OTS 797.1520 (Fish Bioconcentration Test-Rainbow Trout)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	< 13	ni specificirano
12.4. Mobilnost v tleh	
Nevarne sestavine
Št. CAS	LogPow	Temperatura	Metoda	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	6,488	25,1 °COECD Guideline 123 (Partition Coefficient (1-Octanol / Water), Slow-Stirring Method)4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	2,8	ni specificirano
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB	
Nevarne sestavine
Št. CAS	PBT / vPvBHydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
1335203-17-2	Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije	Hydrocarbons, C14-​C18, n-​alkanes, isoalkanes, cyclics, <2​% aromatics
1174522-18-9	Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije	oktametilciklotetrasiloksan
556-67-2	Izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije	4,5-dikloro-2 oktil-2H-izotiazol-3-on
64359-81-5	Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije	
12.6. Drugi škodljivi učinki 	
Podatki niso na razpolago.	
ODDELEK 13: Odstranjevanje	
13.1. Metode ravnanja z odpadki 	
Odstranjevanje izdelka:	Ostanke snovi in embalažo odtsranite v skladu z predpisi in pravilniki, ki urejajo področje odstranjevanje odpadkov.	
Odstranjevanje neočiščene embalaže:	V zbiranje materialov za reciklažo oddajte samo popolnoma izpraznjeno embalažo. 	
Klasifikacijska številka odpadka	080410 	

ODDELEK 14: Podatki o prevozu	

14.1.	UN številka	

	ADR	3077	
	RID	3077	
	ADN	3077	
	IMDG	3077	
	IATA	3077	

14.2.	Pravilno odpremno ime ZN	

	ADR	OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on,oktametilciklotetrasiloksan)	
	RID	OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on,oktametilciklotetrasiloksan)	
	ADN	OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on,oktametilciklotetrasiloksan)	
	IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one,octamethylcyclotetrasiloxane)	
	IATA	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one,octamethylcyclotetrasiloxane)	

14.3.	Razredi nevarnosti prevoza	

	ADR	9	
	RID	9	
	ADN	9	
	IMDG	9	
	IATA	9	

14.4.	Skupina embalaže	

	ADR	III	
	RID	III	
	ADN	III	
	IMDG	III	
	IATA	III	

14.5.	Nevarnosti za okolje	

	ADR	n.a.	
	RID	n.a.	
	ADN	n.a.	
	IMDG	P	
	IATA	n.a.	

14.6.	Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	

	ADR	n.a.	
		Vodilna koda: 		RID	n.a.	
	ADN	n.a.	
	IMDG	n.a.	
	IATA	n.a.	

	Transportne razvrstitve v tem razdelku veljajo na splošno za pakirano blago in blago v rinfuzi. Za transportne enote z neto količino največ 5 l tekočih snovi ali z neto maso največ 5 kg trdnih snovi na posamično ali notranjo embalažo je mogoče uveljavljati izjeme PP 375 (ADR), 197 (IATA), 969 (IMDG), zaradi česar transportna razvrstitev za pakirano blago lahko odstopa.

14.7.	Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC	

	n.a.	

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki	

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes		Snov, ki tanjša ozonski plašč (ODS) (Uredba 1005/2009 / ES):	Ni uporabnoPrior Informed Consent (PIC) (Regulation 649/2012/EC):	Ni uporabnoPersistent Organic Pollutants (POPs) (Regulation 2019/1021/EC) :	Ni uporabno	EU. REACH, Priloga XVII, Trženje in omejevanje uporabe (Predpis 1907/2006/EC): Ni uporabno		VOC vsebnost
(CH)9,8 % 	

15.2. Ocena kemijske varnosti	Scenarij kemijske varnosti še ni izdelan	

ODDELEK 16: Drugi podatki	
Označevanje izdelka je navedeno v oddelku 2. Celoten tekst okrajšav navedenih s številkami v tem varnostnem listu je kot sledi.	H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.	H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.	H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.	H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.	H318 Povzroča hude poškodbe oči.	H330 Smrtno pri vdihavanju.	H361f Sum škodljivosti za plodnost.	H400 Zelo strupeno za vodne organizme.	H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.	

Ostala informacije: 	Ta varnostni list je bil izdelan na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in vsebuje informacije v skladu z veljavnimi predpisi Evropske unije. V zvezi s tem ni nobena izjava, garancija ali kakršna koli predstavitev glede izpolnjevanja zakonskih predpisov ali predpisov katere koli druge jurisdikcije ali ozemlja, ki ni Evropska unija. Pri izvozu na ozemlja, ki niso Evropska unija, upoštevajte ustrezen varnostni list zadevnega ozemlja, da zagotovite skladnost ali zvezo s Henklovim oddelkom za varnost proizvodov in predpisov (ua-productsafety.de@henkel.com)  pri izvozu na druga ozemlja izven Evropske unije.

Podatki so osnovani na današnjem stanju našega vedenja in se nanašajo na izdelek v dobavnem stanju. Opisujejo naše izdelke v zvezi z varnostnimi zahtevami in tako ne pomenijo, da jim zagotavljajo določene lastnosti.	
Spoštovani kupec, Henkel je zavezan k ustvarjanju trajnostne prihodnosti s spodbujanjem možnosti v celotni vrednostni verigi. Če želite prispevati s prehodom iz papirnatega v elektronsko različico varnostnega lista, se obrnite na lokalnega predstavnika za pomoč strankam. Priporočamo, da uporabite neosebni e-poštni naslov (npr. SDS@vaše_podjetje.com).	

Pomembne spremembe v varnostnem listu, so označene z navpičnimi črtami ob levem robu tega dokumenta. Pripadajoče besedilo se prikaže v drugačni barvi na senčnih področjih.