|  |
| --- |
| **DECOSA š: 1134270**Disperzijsko lepilo brez topil: za stropne plošče, obloge in izolacijske stenske obloge iz polistirena.Lepilo nanesite enakomerno z nazobčano lopatico ali v obliki kapljic na predmet, ki ga je treba prilepiti. Čas sušenja v 5 minutah. Presežek lepila nemudoma odstranite z vodo.Delovna temperatura +10oC - +25oC. Hraniti na hladnem in suhem mestu do 12 mesecev. Poraba: 250 g/m2. Snovi: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1).Opozorilna beseda: **POZOR** **H317** Lahko povzroči alergijski odziv kože. **P102** Hraniti zunaj dosega otrok. **P280** Nositi zaščitne rokavice**. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO**: Umiti z veliko vode. **P362+P364** Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. |