**TEHNIČNI PODATKI O APARATU LS16**

#  Splošne informacije

**Znamka:** La Sommelière **Kategorija:** Servirna vitrina

10 – Večnamensko in drugo hlajenje

**EAN:** 3541361102141

**Tovarniška koda:** BCW - 48

Poreklo: Kitajska

**Zadnja posodobitev:** 5/27/2020 10:10 AM

#  Predstavitev

**Uporaba:** Servirna vinska vitrina **Nastavitev:** Prostostoječa **Temperaturno območje okolice:** 16 - 32°C **Število predelkov:** 1

Nastavljivo temperaturno območje uporabe: 8 - 18°C

#  Dimenzije

**Bruto širina (cm):** 46.5 **Neto širina (cm) :** 43.0 **Bruto globina (cm):** 52.0 **Neto globina (cm):** 48.5 **Bruto višina (cm):** 54.5 **Neto višina (cm):** 53.5 **Bruto teža (kg):** 17.50 **Neto teža (kg):** 15.50

#  Prostornina

Število steklenic (75cl): 8

Število pločevink (33cl): 60 Kapaciteta izmerjena z: 4 policami Bruto volumen (L): 65

Neto volumen (L): 50

#  Predpisi

**Regulacijski sistem:** Electronski

**Higrometer:** Ne

**Termometer:** Da **Thermometer tip:** Digitalni **Položaj zaslona:** Zunaj

#  Police in dodatki

4 fiksne police

#  Konstrukcija

**Karasorija:** Pločevina **Barva ohišja:** Črna

**Barva notranjosti:** Črna

Število nastavljivih nogic: 2

Proti-vibracijski sistem: Da

#  Vrata

Število: 1

**Vrsta vrat:** Steklo

**UV zaščita proti svetlobi:** Da

**Vrsta stekla:** 1-slojno **Kaljeno steklo:** Ne

**Barva okvirja:** Srebrna

**Smer odpiranja:** Z leve proti desni

**Ključavnica:** Ne

Zamenljiva smer odpiranja: Ne

**Položaj ročaja:** Navpično na desni strani

#  Osvetlitev

**Osvetlitev:** Da

Vrsta luči: LED

Stikalo za vklop/izklop: Da

Moč osvetlitve (W): 65.00

#  Varnost

Anti-freeze sistem: Ne

Otroška zaščita: Da

Alarmi: Vizualni alarm

#  Električni podatki

**Vhodna moč (W):** 65

**Napetost (V):** 220-240

Frekvenca (Hz): 50

#  Okoljski podatki

**Klimatski razred:** N (16°C - 32°C)

Energijski razred: B

Dnevna poraba električne energije (kWh) : 0.440

Glasnost (dB): 30

Letna poraba elektične energije (kWh): 161

**Vrsta plina :** R600a

Polnjenje plina (g): 25

#  Rezervni deli in dodatki

Na voljo rezervni deli in dodatki po naročilu.